Що відомо про Богоявленський собор?
Дерев’яну соборну Богоявленську церкву заклав у 1620 р. гетьман Петро Сагайдачний у центрі площі Братського монастиря, заснованого 1615 р. Вона була збудована в найкращих традиціях українського народного зодчества, про що свідчить зображення її на малюнку-панорамі Києва 1651 року. Сирійський мандрівник Павло Алеппський у середині XVII ст. записав у своїх нотатках, що на території Братського монастиря розміщувалися дві тоді ще дерев’яні церкви − Благовіщенська надбрамна та Богоявленська.
Мурований Богоявленський собор звів на місці попередньої розібраної дерев’яної святині за меценатські кошти гетьмана Івана Мазепи будівничий Й. Старцев за участю архітектора І. Зарудного в стилі бароко впродовж 1690−1693 рр. В другій половині 1810-х рр. споруду собору відновив архітектор А. Меленський. 1935 року її було стерто з лиця землі.
Собор був однією із двох найвеличніших київських сакральних споруд фундації гетьмана Івана Мазепи, що мовою українського бароко відроджували характерні зразки великих княжих кафедральних храмів Русі-України ХІ–ХІІ ст., втілюючи в архітектурних образах політичну програму гетьмана. Розпланувальна організація собору нагадувала києво-руський тринавний хрестово-баневий храм з шістьма опорними стовпами, ледь-вираженим трансептом і підкреслено розвиненим нартексом з двома фланкуючими вежами. Центральна баня спиралася на чотири перші від трьох апсид на сході стовпи, а бічні – височіли над пастофоріями і західними вежами.
Завдяки здійсненню розвідкового археологічного шурфу 2023 р. (В. Івакін, С. Тараненко, О. Білинський, Ю. Лукомський), вдалося з’ясувати не лише точну прив’язку місця розташування решток собору до сучасної ситуації, але й проаналізувати стан збереження пам’ятки і виявити її два будівельні періоди. Згідно архітектурно-археологічного аналізу рівень денної поверхні часу будівництва мурованого храму ХVІІ ст. залягає близько півтора метра глибше за рівень денної поверхні після відбудови храму за проєктом А. Меленського в 1810-х роках. Отже обновлений собор фігурував на значно вищій відмітці у порівнянні зі своїм попередником. Подвійні уступи «реставраційних» мурувань ХІХ ст. пов’язані з проєктним потоншенням обводових мурів собору ззовні на ширину в одну цеглу − 25−26 см. Ці два попередні висновки підважують думку про те, що під час другого будівельного періоду на початку ХІХ ст. було лише змінено форму бань і влаштовано новий іконостас. Перебудова собору в ХІХ ст. окрім бань могла стосуватися й потоншення зовнішніх стін, а проєкт – частково змінювати декор попередньої оригінальної споруди. Зокрема, на фасадах проєкту авторства А. Меленського суцільний профільований цоколь собору відсутній, хоча його існування у споруді ХVІІ ст. підтверджують сучасні археологічні дослідження. Певну зміну декору можна пов’язувати з тою обставиною, що застосування стилю українського бароко заборонив петербурзький Святійший урядувальний синод 1801 року. 
Зважаючи на попередні висновки за результатами крихітного розвідувального шурфа, подальші наукові фундаментальні архітектурно-археологічні дослідження решток собору слід продовжувати згідно чинного законодавства при наявності фінансових гарантій їх належної консервації. Кінцевим продуктом має бути відзнакування стін собору з частковою музеєфікацією автентичних решток трьох сакральних споруд, які функціювали на одному місці: дерев’яної соборної церкви 1620 р., мурованого собору кінця ХVІІ ст. та відновленого храму 1810-их років.
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